{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Il possesso del requisito di partecipazione \" lettera di attestazione disponibilità dell'impianto di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi\" deve essere dimostrato anche se si è gestori di idoneo impianto per la ricezione dei rifiuti oggetto dell'appalto o basta attestazione della disponibilità dell'impianto proprio?","Nel caso in cui l’operatore economico che partecipa alla gara è anche gestore di idoneo impianto per la ricezione dei rifiuti oggetto dell'appalto è sufficiente allegare un’autodichiarazione nella quale si attesti la disponibilità dell'impianto proprio allo smaltimento e al recupero dei rifiuti CER 190801, 190802, 190805"]
[2,"Il possesso dei requisiti di \"qualificazione per i lavori da eseguirsi in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 regolamento di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati)\" ,  può essere oggetto di avvalimento?","Si rinvia all’Avviso di Rettifica (ed ai DOCUMENTI DI GARA “Lettera Invito – ERRATA CORRIGE”; Capitolato Prestazionale – ERRATA CORRIGE”; “All_E_AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE – ERRATA CORRIGE”) in cui si comunica che le lavorazioni oggetto del presente affidamento non avvengono in luoghi confinati o sospetti di inquinamento. Pertanto, non occorre attestare il possesso del requisito di qualificazione per i lavori da eseguirsi in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 177/2011."]
[3,"A SEGUITO SOPRALLUOGO EFFETTUATO IN DATA 06/12/2022,\r\nSI E' CONSTATATO CHE LA STRADA NON E' ACCESSIBILE  AGLI AUTOMEZZI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.\r\nA CAUSA DI UNA FRANA IL FIUME STA' ULTERIORMENTE COMPLICANDO LA VIABILITA' .\r\nPRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI SARA' RIPRISTINATA LA STRADA ? ","La strada non sarà ripristinata prima dell'inizio dei lavori.\r\nPertanto, fino a che non verrà garantita la sicurezza degli accessi, l'ingresso di automezzi all'impianto sarà interdetto. \r\nPer tale ragione la movimentazione dei cassoni dei rifiuti avverrà nel seguente modo:\r\n1. Un cassone vuoto, destinato di volta in volta a contenere il rifiuto da smaltire, verrà posizionato dall'impresa sulla strada privata di accesso all'impianto prima del tratto interessato dalla frana.\r\n2. A cura di ASIS verrà riempito del rifiuto previsto da smaltire con un bobkat che farà la spola tra l'impianto ed il cassone.\r\n3. Il cassone così riempito dovrà essere trasferito dall'impresa nell'area di movimentazione ASIS posta all'esterno del depuratore, a circa 800 metri in via Noschese (stazione loc. Santa Lucia).\r\n4. Un cassone vuoto dovrà essere posizionato dall'impresa in luogo di quello riempito e trasferito.\r\n5. Tale operazione è prevista una volta a settimana."]