{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"SI RICHIEDONO  LE DIMENSIONI DELLE VASCHE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E SE SONO TUTTE DOTATE DI PALATOIE PER LA CHIUSURA DEGLI INGRESSI DELLE RETI FOGNARIE. \r\n","1.\tLe dimensioni precise delle vasche non sono note, ad ogni modo si fornisce il prospetto “Stazioni Sollevamento Reti Fognarie 2025” nel quale sono indicate le caratteristiche dimensionali approssimate. Il documento viene messo a disposizione di tutti i partecipanti nella Sezione “Documenti di gara”. \r\n2.\tNo, non tutte le vasche sono dotate di paratoia in ingresso e, solitamente, l'intervento viene effettuato in momenti di basso afflusso. Gli impianti che presentano più rischi per gli operatori sono indicati nell'ultima colonna del documento “Stazioni Sollevamento Reti Fognarie 2025”; sono gli impianti nei quali l'operatore interviene all’interno della vasca."]
[2,"ALL'ART.15 DEL CSA SI MENZIONA L'ELENCO PREZZI UNITARI MA TRA I DOCUMENTI DI GARA NON C'E'. E' POSSIBILE AVERE IL DOCUMENTO ? \r\n","Si faccia riferimento all’ Allegato “ALL_D_analisi_nuovi_prezzi.pdf” messo a disposizione di tutti i partecipanti nella Sezione “Documenti di gara”."]
[3,"Al fine di valutare correttamente la presente procedura di gara, è necessario trasmettere le certificazioni analitiche del rifiuto da prelevare, se non di tutti gli impianti di produzione, almeno delle più rappresentative ed incisive.\r\n\r\n","L'ASIS non dispone delle certificazioni relative al rifiuto generato dall'attività di manutenzione in ragione del fatto che è l'appaltatore il produttore del rifiuto eventualmente generato da questa attività.  L'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere alla raccolta, caratterizzazione analitica, trasporto e smaltimento. Qualora lo riteniate necessario, all’atto del sopralluogo, potrete procedere al campionamento e condurre le relative analisi chimiche."]
[4,"Con la presente per richiedere i seguenti chiarimenti:\r\n- Sulla base degli allegati \"ALL_D_analisi_nuovi_prezzi\" e \"Computo Metrico\", si evince che la S.A. ha indicato come prezzo posto a base d'asta 284,00 €/ora per 1900 ore in 2 anni di durata dell'appalto.\r\nNello specifico, nel primo dei due documenti sopracitati, la S.A. stima un quantitativo di 2 ton. di rifiuto da smaltire e n. 02 ore di operaio comune, oltre al trasporto con l'automezzo. Si chiede di chiarire, qualora venissero caricate e conferite oltre le 2 ton. di rifiuto stimate, come verrebbe remunerato, atteso che la S.A. ha considerato un unico prezzo €/ora per il presente appalto.","La prestazione dell’appaltatore verrà remunerata in base alle ore dell’intervento, che costituisce l’unico parametro economico della prestazione, a prescindere dalla quantità di rifiuto da smaltire. Pertanto, qualora venissero caricate oltre le due ton non verrà riconosciuto nessun altro compenso. Atteso che l’appalto riguarda la manutenzione delle reti fognarie e delle annesse stazioni di sollevamento, che nella fattispecie riguarda la rimozione delle ostruzioni causate dai rifiuti solidi, è l’appaltatore che genera il rifiuto -CER200306-, la scrivente S. A. non conferisce nulla.\r\nCome precisato nell’allegato “D”, la valutazione è solo una stima, elaborata sulla media della durata degli interventi e sulle quantità di generate di rifiuto in queste occasioni. Per maggiore chiarezza si riferisce che la manutenzione delle reti fognarie generano quantità modeste di rifiuto, solitamente inferiori a un metro cubo per intervento, mentre la manutenzione delle stazioni di sollevamento, quelle più grandi di volume, le quantità sono molto maggiori, circa dieci metri cubi per intervento."]
[5,"Atteso che in fase di sopralluogo, effettuato in data odierna, non è stato possibile prelevare campioni dei rifiuti dai luoghi oggetto d'intervento, data la profondità dell'ubicazione delle vasche ed appurato che non siano presenti certificati d'analisi, si chiede di chiarire quanto meno se lo stato fisico del rifiuto sia liquido (con residuo secco inferiore al 5%) o solido fangoso.\r\n","Lo stato fisico dei rifiuti CER 200306 ottenuti dalla manutenzione delle reti fognarie e delle annesse stazioni di sollevamento è tutto ciò che determina un’ostruzione dei collettori e/o delle elettropompe, tipicamente:\r\n\r\n- “Solido” in quanto i materiali rimossi sono corpi solidi di varia natura come: stracci, materiale fibroso, plastiche e affini, pagliericcio, zolle di calcare, scarti alimentari;\r\n\r\n- “Solido palabile” e “Solido pompabile” costituiti da sedimenti come sabbie, materiali lapidei, sedimenti, residui organici (soprattutto nelle stazioni di sollevamento).\r\n\r\nI rifiuti di cui sopra presentano inevitabilmente una frazione acquosa, in quanto dispersi in un liquido e in relazione anche alle modalità di asportazione."]
[6,"In merito a quanto riportato all'interno dell'allegato \"Stazioni sollevamento reti fognarie 2025\", si chiede conferma che alcuni dei siti oggetto dell'appalto siano all'interno della proprietà dell'Hotel Mare e che sarà possibile accedervi per intervenire di primo mattino. Si chiede inoltre di chiarire se è previsto intervenire presso più siti nell'arco della stessa giornata e se nel computo delle ore d'intervento da considerare è compreso anche il raggiungimento del sito ed il rientro presso la Ns. sede.\r\n","I siti non sono ubicati all’interno della proprietà dell’Hotel Mare, ma bensì nelle sue immediate vicinanze. I siti cui si fa riferimento sono in un’area recintata di pertinenza esclusiva ASIS; pertanto, su richiesta sono accessibili in qualsiasi momento. L’unico sito ubicato in proprietà privata, cui per accedere occorrerà avvertire in anticipo, è la stazione in Bellizzi in via Alfonso Gatto.\r\nL’intervento su più siti nell’arco della stessa giornata, se tecnicamente fattibile, è possibile. Salvo casi d’urgenza, previo accordo con il funzionario ASIS che fa richiesta d’intervento, si possono pianificare più interventi nella stessa giornata.\r\nIl tempo di trasferimento a/r dalla sede dell’appaltatore verso il luogo dell’intervento non rientra nel computo delle ore. L’intervento sarà contabilizzato come il tempo che intercorre tra l’inizio e la fine lavori eseguiti sul sito. Quello che viene riconosciuto è il tempo di trasferimento da sito a sito, quando vengono effettuati più interventi nella stessa giornata.\r\n\r\n"]